1. 首先，载入没脱壳的程序
2. 按shift+F9运行程序，直到堆栈里出现有硬盘址纹
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在代码区段下内存断点
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3. 来到这里
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复制4C3298这个地址，因为程序是在这里写入注册成功的用户名
4. 来到已经脱壳的程序，下一个硬件断点，dd+地址
[image: ]
回车，来到这个地址
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在下面随便找到一个空地址，并且编辑二进制数据
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在ASCII填写上字符串，把‘保留大小’的勾去掉
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然后把修改过的复制到刚才写入注册信息的地址
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修改写入注册信息的地址的十六进制的数据值
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把刚才修改过的信息的地址复制到十六进制
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结果
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把这个窗口里的内容，从头到尾选中，并复制成可执行文件
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破解成功
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